Автоматический пресс **SBL-1050 SE** производства Тайвань, для высечки продукции из бумаги толщиной от **0.1 мм** до плотного картона **2 мм. *Технические характеристики:***
максимальный формат заготовок 1050×750 мм,
минимальный формат заготовок 400×370 мм,
усилие давления 300 тонн,
максимальная скорость 7.500 лист/час.

**HACUV-350
УФ-лакировальная машина**

|  |  |
| --- | --- |
| Паспортные характеристики | **Формат материала:** min 460х380мм                                    max 1080х750мм**Формат лакировки:**max 1050х730мм |
| Назначение | Сплошное и выборочное лакирование УФ лаком |
| Материалы | Мелованные бумагиЭтикеточные бумагиМелованные целлюлозные и макулатурные картоны |
| Ограничения | **Формат материала:**min выборочная лакировка 450х300ммmin сплошная лакировка 410х300ммmax 1080х750ммmax для этикета и бумаги менее 150 г/квм 720х520мм**Плотность материала:** бумаги 80-300г/кв.м                                        картона до 400 г/кв.м**Технологические поля:** клапанное – 8мм                                        боковые – 2 мм                                        хвостовое – 2 мм**Выборочная лакировка:** без использования флексоформы возможна только под клеевые клапана картонных коробок. |

Фальцевально-склеечная машина TS-750W

Модели TS-750W (1-3 точки) предназначены для изготовления миниатюрных коробочек с минимальной шириной граней с очень узкими клеевыми клапанами, в тоже время позволяет работать с развертками на высокой скорости до 200 м./мин.

|  |  |
| --- | --- |
| **МОДЕЛЬ** | **TS-750 W** |
| Макс. формат заготовки, мм | 550х500 |
| Мин. формат заготовки, мм | 55х60 |
| Плотность, картона, г/м2 | 200-600 |
| Макс. техническая скорость, м/мин | 300 |
| Длина линии, мм | 9700 |
| Масса, кг | 3800 |
| Изготовление стандартной коробки | + |
| Изготовление коробки c двойными стенками | + |
| Изготовление коробки со складным дном | + |